**采购编号：YYCG[2025]027号**

**“厂区摄像头等相关配件”采购项目**

**询**

**比**

**文**

**件**

**中国·四川（泸州）**

**泸州市锦阳保安服务有限公司 编制**

**2025年9月**

目 录

[第一章 询比邀请公告 1](#_Toc31920)

[第二章 询比须知 4](#_Toc24045)

[一、供应商须知前附表 4](#_Toc203)

[二、总则 8](#_Toc20642)

[三、询比文件 11](#_Toc21309)

[四、询比响应文件 12](#_Toc25276)

[五、询比及评审过程 14](#_Toc25916)

[六、成交事项 14](#_Toc9718)

[七、合同事项 15](#_Toc14733)

[八、询比纪律要求 17](#_Toc12838)

[九、询问、质疑和投诉 18](#_Toc20523)

[十、其他 18](#_Toc14554)

[第三章 项目技术、服务及商务要求 19](#_Toc26629)

[一、项目概况 19](#_Toc4036)

[二、技术、服务要求 19](#_Toc738)

[三、商务要求 24](#_Toc1469)

[第四章 响应文件格式 25](#_Toc15164)

[一、报价函 27](#_Toc10364)

[二、资格证明材料 28](#_Toc8119)

[三、法定代表人身份证明文件或法定代表人授权书 29](#_Toc1156)

[四、承诺函 32](#_Toc8274)

[五、竞标人廉洁自律承诺书 33](#_Toc12604)

[六、供应商基本情况表 34](#_Toc18610)

[七、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表 35](#_Toc32292)

[八、商务、技术、服务要求应答表 36](#_Toc6913)

[九、类似业绩表 38](#_Toc15041)

[十、服务方案（格式自拟） 46](#_Toc11945)

[第五章 保证金退还申请书 47](#_Toc30439)

[第六章 评审方法 48](#_Toc6652)

[一、询比程序 48](#_Toc17987)

[二、评审标准 49](#_Toc9737)

[三、综合评分 50](#_Toc10585)

[四、评审纪律 52](#_Toc1581)

[第七章 采购合同（草案） 53](#_Toc3924)

第一章 询比邀请公告

根据公司生产经营需要，拟对“厂区摄像头等相关配件”采购项目采用询比方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加报价。

**一、采购项目基本情况**

1.项目编号：YYCG[2025] 027号。

2.采购项目名称：“厂区摄像头等相关配件”采购。

3.采购人：泸州市锦阳保安服务有限公司。

4.服务期限（工期）：合同签订后10个日历日内。

**二、资金情况**

资金来源及金额：自筹资金，**最高限价为** 120000 **元**。

**三、采购项目简介：**

主要工作内容：对指定厂区进行摄像头等相关配件设备供应、安装和测试。（具体要求详见询比文件第三章）

**四、供应商邀请方式**

在全国公共资源交易平台（四川省泸州市）https://www.lzsggzy.com/、泸州盛江投资发展有限公司网站https://www.lzsjtz.com/上以公告形式发布。

**五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件：**

1.具有独立承担民事责任的能力（**☑**的法人）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.采购人根据采购项目提出的特殊条件：无。

**六、严禁参加本次采购活动的供应商**

1.被裕阳公司列入不诚信供应商库的供应商，禁止报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员被裕阳公司列入不诚信供应商库的，视同联合体被裕阳公司列入不诚信供应商库）。

2.为本采购项目提供前期设计、规范编制等服务的供应商，不得参加本次采购。供应商为采购人在确定采购需求、编制询比文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为询比文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

**七、询比文件获取方式、时间、地点：**

询比文件在泸州盛江投资发展有限公司https://www.lzsjtz.com/网站上公布并免费获取，请有意参加询比的供应商自行下载，**不需现场领取资料**。

**八、递交响应文件截止时间：**2025年9月30日9:30（北京时间）。

**九、递交响应文件方式：**

**☑**本次采购只接受现场递交的响应文件。现场递交的响应文件（**1正 1 副**）必须在递交响应文件截止时间前送达询比开标地点。逾期送达、未密封或标注错误的响应文件，采购人恕不接收。

**[□](mailto:□本次采购只接受电子邮箱递交的响应文件，不接受现场递交的响应文件。响应文件必须是按询价文件要求签章的彩色扫描件，在递交响应文件截止时间前送达lzxingyang@163.com，否则响应文件无效。供应商必须在邮件标题中注项目名称、本单位名称和联系电话，可自行对扫描响应文件进行加密。)**[本次采购只接受电子邮箱递交的响应文件，不接受现场递交的响应文件。响应文件必须是按询比文件要求签章的彩色扫描件，在递交响应文件截止时间前送达lzxingyang@163.com，否则响应文件无效。](mailto:□本次采购只接受电子邮箱递交的响应文件，不接受现场递交的响应文件。响应文件必须是按询价文件要求签章的彩色扫描件，在递交响应文件截止时间前送达lzxingyang@163.com，否则响应文件无效。供应商必须在邮件标题中注项目名称、本单位名称和联系电话，可自行对扫描响应文件进行加密。)**[供应商必须在邮件标题中注项目名称、本单位名称和联系电话，可自行对扫描响应文件进行加密。](mailto:□本次采购只接受电子邮箱递交的响应文件，不接受现场递交的响应文件。响应文件必须是按询价文件要求签章的彩色扫描件，在递交响应文件截止时间前送达lzxingyang@163.com，否则响应文件无效。供应商必须在邮件标题中注项目名称、本单位名称和联系电话，可自行对扫描响应文件进行加密。)**

**□**接受现场递交或电子邮箱递交的响应文件。现场递交的响应文件（**1正1副**）必须在递交响应文件截止时间前送达询比开标地点。逾期送达、未密封或标注错误的响应文件，采购人恕不接收。电子邮箱递交的响应文件必须是按询比文件要求签章的彩色扫描件，在递交响应文件截止时间前送达lzxingyang@163.com，否则响应文件无效。**供应商必须在邮件标题中注项目名称、本单位名称和联系电话，可自行对扫描响应文件进行加密。**

本次采购不接收邮寄的响应文件。

**十、询比开标地点：**泸州市江阳区张坝桂圆林西门综合楼2楼F02会议室。

**十一、联系方式**

采购人**：**泸州市锦阳保安服务有限公司

通讯地址：泸州市江阳区张坝桂圆林西门综合楼

联系人：赵女士

联系电话：0830-6664283

监督电话：0830-6522163

2025年9月25日

第二章 询比须知

**一、供应商须知前附表**

| **序号** | **应知事项** | **说明和要求** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确定邀请询比的供应商数量和方式 | 本次询比邀请的供应商数量：无限制；  本次采购采取公开的方式邀请参加询比的供应商。 |
| 2 | 采购预算  （实质性要求） | 采购预算：120000元；  超过采购预算的报价无效。 |
| 3 | 最高限价  （实质性要求） | 最高限价：120000元；  **□**所报产品**单价**不得超过采购清单列出的**单价**最高限价，否则报价无效；  **☑**所报总价不得超过本项目最高限价，否则报价无效。 |
| 4 | 联合体询比 | **□**接受 **☑**不接受 |
| 5 | 询比响应文件包括  但不限于 | 营业执照副本复印件；法定代表人授权书；法定代表人和授权代表身份证复印件；供应商基本情况表；承诺函；报价函；报价表；竞选人认为有必要提供的有利于自身竞价的其他资料。（以上资料均加盖单位公章）具体格式详见第四章。 |
| 6 | 询比响应文件要求 | **1.按询比响应文件要求编写，并签字盖章**。  2.只能一次报价，报价结果唯一。  3.报价保留 0 位小数**（小数位数不作为废标条件）**。 |
| 7 | 结果确定 | 评审方法：  ☑综合评分法。  价格形式：  ☑固定单价。  □总价包干。 |
| 8 | 询比结果公告 | 询比结果在全国公共资源交易平台（四川省泸州市）**https://www.lzsggzy.com/**、泸州盛江投资发展有限公司http://www.lzsjtz.com/网站上公告。 |
| 9 | 询比保证金 | 金 额：人民币 / 元（大写： / 整）  （注：询比保证金收取额不能超过采购项目预算金额的1%）。  交款方式：可以采取银行转账方式或银行保函（见索即付保函）方式，由供应商自行选择；银行转账或保函保费必须通过供应商基本账户转出。  收款单位：/。  开 户 行：/。  银行账号：/。  交款截止时间：递交响应文件截止时间前。（**必须在银行转帐单备注栏注明：“**\*\*\***询比保证金”）。**询比结束后，采购人将全额无息退还供应商保证金。  联系人：赵女士  联系电话：0830-6664283  （网银转账交款时间以银行到账时间为准，银行保函交款时间以保函送达采购人的时间为准） |
| 10 | 履约保证金 | 金额：□成交总金额的10%缴纳。  ☑人民币： 5000元 ，大写：伍仟元整 。  （注：履约保证金收取不能超过采购合同金额的10%）。  保证形式：现金担保或见索即付银行保函或采购人认可的国有担保公司连带责任担保函。  现金担保必须通过成交供应商的基本账户以银行转账方式缴纳。  收款单位：泸州市锦阳保安服务有限公司。  开 户 行：成都银行股份有限公司泸州分行。  银行账号：1101 3000 0097 9973。  交款时间：成交通知书发放后，3个工作日内缴纳。 |
| 11 | 低于成本评审 | **☑货物类（含工程类材料设备）：**当有效供应商的报价低于（含等于）有效供应商报价的最高值的50%并且低于（含等于）所有有效供应商报价算术平均值的60%时，该供应商的报价将被认定为低于成本报价，作废标处理。  **□工程类、服务类（不含工程类材料设备）：**当有效供应商的报价低于（含等于）有效供应商报价的最高值的90%并且低于（含等于）所有有效供应商报价算术平均值的90%时，该供应商的报价将被认定为低于成本报价，作废标处理。 |
| 12 | 成交通知书领取 | 采购结果公告在全国公共资源交易平台（四川省泸州市）**https://www.lzsggzy.com/**、泸州盛江投资发展有限公司http://www.lzsjtz.com/网站上发布后，请成交供应商接到采购人通知后3个工作日内凭有效身份证明证件到泸州市江阳区张坝桂圆林西门综合楼领取成交通知书。  联系人：赵女士  联系电话：0830-6664283。 |
| 13 | 供应商咨询 | 联系人：赵女士。  联系电话：0830-6664283。 |
| 14 | 供应商质疑 | 对询比文件、询比过程、询比结果的质疑负责答复。  联 系 人：赵女士  联系电话：0830-6664283  注：参照《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出询比文件、询比过程、询比结果的范围。 |
| 15 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：泸州裕阳投资发展有限公司。  联系人：郭先生。  联系电话：0830-6522163。  联系地址： 江阳区张坝桂圆林西大门综合楼。  邮政编码：640000。  注：参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 16 | 报价有效期 | 投标截止后90天。 |
| 17 | 询比截止时间 | 2025年9月30 日9:30时（北京时间） |
| 18 | 签订合同 | 领取成交通知书并接到采购人通知后3天内签订合同；否则，视为成交供应商放弃成交，没收保证金，询比人另行确定成交人或重新询比。 |
| 19 | 供货（工期）时间 | 签订合同后 10日 内完成。 |
| 21 | 询比开标地点 | 泸州市江阳区张坝桂圆林西门综合楼2楼F02会议室 |
| 22 | 询比文件数量 | **☑**响应文件**正本1份，副本1份**。  **□电子邮件响应文件1份**。  **□**电子文档U盘或光盘1份（内含按询比文件要求签章的彩色扫描件响应文件、EXCLE格式和计价软件编制格式的工程量清单）。 |
| 23 | 监督电话 | 0830-6522163 |

询比文件其他描述与本表不一致的，以本表为准。

**二、总则**

**1.适用范围**

1.1 本询比文件仅适用于本次询比所叙述的货物/服务/工程采购。

1.2 本询比文件的解释权归采购人所有。

**2.采购主体**

2.1本次询比的采购人详见第一章询比邀请公告 。

**3. 合格供应商（实质性要求）**

合格供应商应具备以下条件：

3.1 具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；

3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

3.3 按照规定获取了询比文件，属于实质性参加采购活动的供应商。

**4. 询比费用（实质性要求）**

无论询比过程中的做法和结果如何，供应商应自行承担参加询比活动的全部费用。

**5.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）**

5.1利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。

5.2利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

5.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购单位工作人员，不得参与本项目采购活动。

5.5同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

5.6回避。采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

本项目采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员。本项目采购活动中需要依法回避的相关人员是指询比小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人书面提出回避申请，并说明理由。采购人将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

**6.联合体（实质性要求）**

**是否接受联合体详见供应商须知前附表。**

6.1 两个以上供应商可以组成一个联合体参加询比，以一个供应商的身份参加询比。以联合体形式参加询比的，联合体各方均应当符合**第一章第五条第一款第1项至第6项**规定的条件，联合体各方中至少有一方符合**第一章第五条第一款第7项**规定的特定条件。

6.2 联合体各方之间应当签订联合体参加询比协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体参加询比的，应在响应文件提供联合体协议原件。

6.3 联合体应当确定其中一个单位为询比的全权代表，负责参加询比的一切事务。

6.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.5联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，将按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.6以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

**7.询比保证金（实质性要求）**

7.1 供应商必须以询比文件规定方式及数额缴纳询比保证金。联合体询比的，可以由联合体的一方或者共同提交询比保证金，以一方名义提交询比保证金的，对联合体各方均具有约束力。

7.2 未按询比文件要求在规定时间前交纳规定数额询比保证金的响应文件无效。

7.3 供应商所交纳的询比保证金不计利息。

7.4 未成交供应商的询比保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内全额退还。成交供应商的询比保证金，在合同签订生效并按规定交纳了履约保证金后五个工作日内全额退还。（注：①因供应商自身原因造成的保证金延迟退还，采购人不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金期限内。）

7.5发生下列情形之一的，采购人将不予退还询比保证金：

（一）在询比文件规定的询比截止时间后撤回响应文件的；

（二）在采购人确定成交人之前放弃成交候选资格的；

（三）成交后放弃成交、不领取或者不接收成交通知书的；

（四）由于成交人的原因未能按照询比文件的规定与采购人签订合同的；

（五）由于成交人的原因未能按照询比文件的规定交纳履约保证金的；

（六）供应商提供虚假资料的；

（七）询比有效期内，供应商在采购活动中有违法、违规、违纪行为。

**8.响应文件有效期（实质性要求）**

本项目响应文件有效期为递交询比响应文件截止之日起90天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于询比文件规定的期限，但不得短于询比文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效响应处理。

**9.知识产权（实质性要求）**

9.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

9.2 除非询比文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

9.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

9.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

**三、询比文件**

**10．询比文件的构成（实质性要求）**

10**.**1 询比文件是供应商准备响应文件和参加投标的依据，同时也是询比的重要依据。询比文件用以阐明询比项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、询比程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

10**.**2 供应商应认真阅读和充分理解询比文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读询比文件的全部内容，按照询比文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加询比或成交资格，并承担相应的法律责任。

**11. 询比文件的澄清和修改**

11.1 在递交响应文件截止时间前，采购人可以对询比文件进行澄清或者修改。

11.2 采购人对已发出的询比文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有获取了询比文件的供应商，同时在全国公共资源交易平台（四川省泸州市）https://www.lzsggzy.com/、泸州盛江投资发展有限公司http://www.lzsjtz.com/上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为询比文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当顺延递交响应文件的截止时间。

11.3供应商认为采购人需要对询比文件进行澄清或者修改的，可以在开标截止时间1个工作日前以书面形式向采购人提出申请，由采购人决定是否采纳供应商的申请事项。

**12. 答疑会和现场考察**

12.1 根据采购项目和具体情况，采购人认为有必要，可以在询比文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取询比文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。

12.2采购人组织现场考察或者召开答疑会的，将以书面形式通知所有获取询比文件的潜在供应商。供应商接到通知后，不按照要求参加现场考察或者答疑会的，视同放弃参加现场考察或者答疑的权利，采购人不再对该供应商重新组织，但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件直接作为无效处理。

12.3 供应商自行承担参加答疑会和现场考察的一切费用。

**四、询比响应文件**

**13.响应文件的组成（实质性要求）**

供应商应按照询比文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或询比过程中澄清。

**14.响应文件的语言（实质性要求）**

14.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关报价的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

14.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

**15．计量单位（实质性要求）**

除询比文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

**16. 报价货币（实质性要求）**

本次询比项目的报价货币为人民币，报价以询比文件约定为准。

**17.响应文件格式**

17.1 供应商应执行询比文件第四章的规定要求。

17.2 对于没有格式要求的询比文件由供应商自行编写。

**18.响应文件的编制和签署**

18.1**（实质性要求）**参加询比的供应商应按照询比文件的要求，准备响应文件。响应文件份数详见供应商须知前附表，封面上标注“正本”、“副本”字样；所有响应文件须注明项目名称和供应商名称。

18.2响应文件需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。副本可采用正本的复印件。

18.3响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可能被视为无效。

18.4**（实质性要求）**响应文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

18.5响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

**19.响应文件的密封和标注（电子邮箱递交的除外）**

19.1 响应文件可以单独密封包装，也可以所有响应文件密封包装在一个密封袋内。

19.2 响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、供应商名称。

19.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。

19.4 逾期送达或未按以上要求进行密封和标注的响应文件，采购人将拒收。

**20.响应文件的递交**

20.1供应商应在询比文件规定的提交响应文件截止时间前，将响应文件密封后送达询比开标地点，现场递交响应文件；如采用邮件报价方式递交响应文件的，按询比文件要求递交。在规定的递交响应文件截止时间后送达的响应文件，为无效响应文件，不予接收。

20.2本次采购不接收邮寄的响应文件。

**21.响应文件的修改和撤回（补充、修改响应文件的密封和标注按照本章“19.响应文件的密封和标注”规定处理）**

21.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购人，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

21.2供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”字样。

21.3 供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。否则其询比保证金将按“总则第7款”的相关规定被没收。

21.4响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

21.5 供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

**五、询比及评审过程**

**22. 询比小组的组建按本文件第六章的规定进行。**

**六、成交事项**

**23.确定成交供应商**

23.1成交通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

23.2 供应商成交后，拒绝领取成交通知书的，询比采购单位将于成交供应商确定之日起2个工作日内采取邮寄、快递方式按照成交人响应文件中的地址发出成交通知书。

23.3 成交通知书对采购人和成交人均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交人无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

23.4采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

（1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加采购活动；

（3）成交候选供应商提供虚假材料；

（4）成交候选供应商恶意串通。

成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，依次类推。无法确定成交供应商的，应当重新组织采购。

**24.信用记录查询**

24.1被裕阳公司列入不诚信供应商库的供应商，禁止报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员被裕阳公司列入不诚信供应商库的存在不良信用记录的，视同联合体被裕阳公司列入不诚信供应商库）。

**七、合同事项**

**25.签订合同**

25.1 成交供应商应在领取成交通知书并接到采购人通知后30日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

25.2 询比文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同的组成部分。

25.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对询比文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

25.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

25.5询比文件、成交供应商提交的响应文件、询比中的报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。

**26.合同分包（实质性要求）**

26.1 经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同，但必须在响应文件中事前载明。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

26.2 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

**27.合同转包（实质性要求）**

本采购项目严禁成交供应商将任何采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将采购合同义务转让给第三人，并退出现有采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行采购合同义务，将依法追究法律责任。

**28.补充合同**

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原采购合同履行过程中，不得在原采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原采购合同一致。

**29.履约保证金（实质性要求）**

29.1 成交供应商应在合同签订之前交纳采购文件规定数额的履约保证金。

29.2 如果成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照采购文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。

**30.合同公告**

/。

**31.合同备案**

/。

**32.履行合同**

32.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

32.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《民法典》的有关规定进行处理。

**33.验收**

33.1本项目采购人将参照相关法律法规以及合同的要求进行验收。

33.2 验收结果合格的，成交供应商凭验收单到采购人处办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能给予失信行为记入裕阳公司不诚信供应商库。

**34.资金支付**

采购人将按照采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金，支付方式包括但不限于现金支付、转账支付、支票、汇票、供应链金融支付等方式。

**八、询比纪律要求**

**35.供应商不得具有的情形**

供应商参加本项目询比不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、或其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、询比小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在询比过程中与采购人进行协商；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

（7）未按照询比文件确定的事项签订采购合同；

（8）将采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

**九、询问、质疑和投诉**

36.询问、质疑、投诉的接收和处理参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和四川省的有关规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

**十、其他**

37.本询比文件中所引相关法律制度规定，在采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本询比文件不再做调整。

38.**（实质性要求）**国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

第三章 项目技术、服务及商务要求

**一、项目概况**

泸州市锦阳保安服务有限公司经营需要，拟采购一家供应商，对指定厂区进行摄像头等相关配件设备供应、安装和测试。

**二、技术、服务要求**

（一）交货地点：江阳区范围内采购人指定地点。

（二）供应商提供的产品应为最新生产的全新的原装正品，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。各项指标符合国家检测标准和出厂标准。

（三）供应商供货时应提供产品完整的相关证书、证件、资料、税票等，进口设备提供原装进口设备的相关凭证（如有），否则视为验收不合格并终止双方合同。

（四）供应商所交产品不符合规定或质量不合格的，由供应商负责在合同约定的交货时间内包换，并承担换货而支付的一切费用。供应商不能调换的，按不能交货处理。

（五）供应商应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料（如有）交付给采购人。供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责在合同约定的交货时间内补齐，否则视为未按约定交货。

（六）验收：由采购人组织人员进行验收，验收标准按国家有关规定质量要求，并对照供应商响应的技术参数进行验收。

（七）供应商提供设备应满足国家和行业相关质量规范、标准和满足新国标要求。参数因等于或优于下表要求，否则投标无效。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
|
|
| 1 | 高清摄像机 | 1、采用不低于800万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；  2、采用AI ISP技术，支持周界防范（绊线入侵，区域入侵）、SMD Plus(人形/车形检测)；  3、支持防补光过曝功能，其支持人脸优先、车牌优先、关闭3种模式;开启人脸优先功能,设备检测到人员后可自动调节补光灯的亮度,人员离开后补光灯恢复;开启车牌优先功能,设备检测到车辆后可自动开启补光灯并调节亮度,车辆离开后补光灯关闭；  4、设备采用4颗（暖光灯）补光，可见光：≥40米；  5、支持超感光功能自动调节，可自动调节画面中人脸、人体目标以及环境景物的亮度、色彩饱和度、对比度、锐度;画面信噪比不小于50dB,色彩饱和度不小于120%(提供国家认可的第三方检测机构出具有CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)；  6、支持畸变矫正功能(LDC),开启畸变矫正功能后,输出图像的几何失真、画面畸变应减小;开启畸变矫正功能,几何失真应小于等于9.2%。(提供国家认可的第三方检测机构出具有CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)；  7、当以下的智能分析行为达到设定的阈值时,可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示;a)绊线入侵;b)区域入侵;设备支持行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件、辅助输出等多种报警触发方式;设备支持设置6组智能周界规则并进行独立布防,每组的布撤防时间可单独设置,目标在布防区域和布防时间段内出现会触发报警,并联动相关操作;可以对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测:支持对智能行为分析目标方向规则进行设置,可设置方向为A-&amp;gt;B、B-&amp;gt;A、A&amp;lt;-&amp;gt;B3种规则;支持灵敏度设置0~10;当小动物、灯光、树叶、气球等非人或机动车目标经过检测区域时,不会触发报警;可对目标大小(像素值)范围进行设置,使设备只对预设大小(像素值)范围内的人员及机动车辆进行检测  8、环境照度不高于0.5lx,设备开启补光灯,镜头上边缘出现遮挡物或环境雾霾粉尘等干扰物时,设备可自动减弱画面模糊现象；  9、在补光光源关闭的情况下:彩色:≤0.0002lx(AGC ON,RJ4S输出,应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块)  黑白:≤0.0001lx(AGC ON,RJ45输出,能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓)；  10、支持内置MIC；支持DC12V/POE两种供电方式；不低于IP67防护等级； | 台 | 22 |
| 2 | 双光警戒变焦枪型网络摄像机 | 1、采用不低于800万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器；  2、最大可输出400万(2688×1520)@25fps；  3、内置高效暖光和红外补光灯，D2255红外监控距离不低于100米，暖光监控距离不低于50米；  4、设备支持自动防闪烁功能,开启该功能后,可以消除闪烁条纹。(提供国家认可的第三方检测机构出具有CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)；  5、支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情；  6、设备角落亮度均匀性（corners）≥85%，四边亮度均匀性（sides）≥90%。(提供国家认可的第三方检测机构出具有CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)；  7、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测；  8、支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁；  9、支持在web界面中设置车牌指定位号匹配规则,当检测到的号牌匹配该规则时,联动报警事件。(提供国家认可的第三方检测机构出具有CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)；  10、设备具有精准搜索功能，开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端；  11、设备支持一键诊断网络工况、运行工况;支持网络抓包、运行日志导出；  12、设备具有≥报警2进2出，≥音频1进1出，支持不小于512GMicroSD卡，内置麦克和扬声器；  13、支持DC12V/POE两种供电方式；  14、不低于IP67防护等级； | 台 | 28 |
| 3 | 网络存储 | 1、采用≥64位多核高性能处理器，1+1冗余电源，≥48盘位，支持≥24TB硬盘，支持硬盘热插拔；  2、≥4个千兆数据网口，≥1个百兆管理网口，支持扩展≥2个千兆数据网口；≥1个HDMI，≥4个USB，≥1个eSATA，≥1个RS232；支持RAID0/1/5/6/10/50/60，SRAID，支持全局热备和局部热备盘；  3、支持≥450路H.264/H.265混合接入，网络带宽≥1024Mbps接入，≥1024Mbps存储，≥1024Mbps转发；  4、可通过ONVIF、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储；支持通过IPSAN、NAS（Samba、FTP、NFS）、视频直存模式访问存储资源；支持iSCSI客户端模式，访问第三方存储资源，增加存储空间，延长存储周期；支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警；可结合硬盘状态、RAID配置、存储模式、网络状态、录像状态等信息，智能诊断用户配置合规性，保障整机可靠运行；可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告警等多种报警事件、图片透传平台；支持关键录像加锁，确保不被循环覆盖；支持N+M集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断；可在客户端界面查看数据重构状态，设备的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失；可将录制的视频图像进行合并， 并支持延迟摄影视频的预览及下载， 支持按照自定义的时间间隔抽帧生成视频；  5、支持硬盘错误灯提示功能，当系统检查到硬盘损坏、坏块太多、读写大量异常或者无法获取硬盘信息等问题，硬盘会被定义为错误盘，通过用户界面硬盘位标识为红色，硬件上硬盘灯也显示为红色长亮；(提供国家认可的第三方检测机构出具有CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)  6、可通过浏览器进行视频浏览、回放和下载；并支持多画面同时段录像同时回放，或不同时段录像同时回放；网络下载录像速度不低于150MB/s；设备可接入双音轨，可同时或分别播放左右音轨； | 台 | 1 |
| 4 | 硬盘 | 1、单盘容量不低于10TB；缓存≥256MB；  2、转速不低于7200RPM；硬盘接口：SATA； | 块 | 8 |
| 5 | 监控平台服务器 | 1、支持对菜单名称、图标、源菜单路径， 打开方式，业务描述进行管理，打开方式包含：内部页签打开，浏览器页签及新窗口打开；(提供国家认可的第三方检测机构出具有CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)；  2、支持与硬件指纹信息绑定的根密钥、工作密钥保护，可自动进行密钥、证书获取、管理与硬件指纹信息的复杂参数配置；  3、支持全数据加密存储，数据库文件只能在本机读取；  4、综合管理平台支持安全数据库数据概览：支持展示安全运行时间、守护数据总数、守护数据内存、守护表总数；支持按周/按月图形化展示新增保护记录数统计情况；支持按周/按月图形化展示数据库加密解密计算次数统计情况。(提供国家认可的第三方检测机构出具有CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)；  5、支持客户端全局水印配置功能，支持配置客户端水印的启用/停用、水印内容、水印方向、水印密度、水印透明度参数。水印内容支持使用姓名、证件号码后6位、人员编号后6位、用户名任意一个或者两个字段组合显示；(提供国家认可的第三方检测机构出具有CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)；  6、支持对 UPS 市电断电/市电恢复报警事件进行管理，并配置报警预案及对应的事件联动动作，并在客户端、APP、管理端事件中心可以查询和处理；  7、支持自定义修改设备通道类型、通道数量；  8、支持设置设备和通道的能力，通道能力包括目标抓拍、主从跟踪、人脸抓拍、人员识别、人数统计、全景画面；  9、支持根据当前系统具备的业务组件， 动态加载车辆信息的业务字段；  10、支持自动加载新增业务组件具备的车辆业务字段；  11、支持对添加/导入的人员头像进行人脸图片质量检测，可返回不合格的照片原因记录； | 台 | 1 |
| 6 | 大模型大神算系列 | 1、≥8盘位，可满配≥16TB硬盘，支持RAID0/1/5/6/10/50/60，支持全局热备盘；  2、≥1路VGA输出，≥4路HDMI输出，支持≥1个4K显示输出,≥4个10/100/1000Mbps自适应以太网口；  3、支持≥128路H.264/H.265混合接入，网络带宽≥512Mbps接入；≥512Mbps存储；≥512Mbps转发；  4、支持≥28个1080P解码显示输出，支持Smart H.265;H.265;Smart H.264;H.264混合解码；  5、支持选配≥8类算法,包含人脸、通用行为分析、视频结构化、穿戴检测，消防通道占用、车辆违停、电瓶车进电梯、岗位行为分析、人员行为分析、人数统计、高空抛物检测、物品监控等，支持展示所有安装的算法及版本，展示算法状态，可对已安装的算法进行手动更新；  6、设备内置≥2颗高性能GPU，单颗GPU算力≥22TOPS（int8），每颗GPU可虚拟成≥4个智能引擎；  7、文搜图：支持一句话检索图片和关联录像，单GPU支持≥16路1080p或400万分辨率图片流分析，并发解析能力≥4张/秒；  8、文本布控：支持一句话生成算法，单GPU支持≥16路1080p或400万分辨率图片流分析，并发解析能力≥4张/秒；  9、支持利用大模型对分析结果进行二次研判；支持去除误报和增补漏报两种模式；经过二次研判的结果均自动打标，包括正报、疑似误报、漏报三种状态，支持人工复核;（提供具备 CNAS 或 CMA 认证的检测机构出具的检测报告复印件）；  10、支持利用大模型进行算法生成以及配置预警功能，输入指定文本可自定义生成算法，可选择通道部署自定义算法模型，实现定时抓图/事件图片分析，相似度达到阈值时及时触发报警，支持联动录像抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC 报警输出、门禁、语音提示以及日志记录;（提供具备 CNAS 或 CMA 认证的检测机构出具的检测报告复印件）；  11、支持以图搜图，支持批量上传 ≥50 张人脸图片，并同时对≥ 10 张目标人脸进行相似图片搜索；支持智能关联可信度高的人脸图片进行二次检索，将关联的人脸和人体的以图搜图的结果同时显示;（提供具备 CNAS 或 CMA 认证的检测机构出具的检测报告复印件）；  12、支持联动录像，抓图，日志，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，门禁，语音播报，声光报警联动； | 套 | 1 |
| 7 | 显示器 | 1、采用液晶面板，LED背光源，满足7\*24小时连续工作；  2、屏幕尺寸≥43寸，不低于1080P高清显示；  3、支持HDMI、VGA、AUDIO、USB多种信号输入；  4、支持旋钮按键、红外遥控双重控制；  5、内置高性能电源设计，能耗低，静音；  6、支持自动消除残影功能，保护液晶屏的长期使用； | 台 | 1 |
| 8 | 核心交换机 | 1、设备提供10/100/1000BASE-T电口≥24个，100M/1000Mbps SFP光口≥4个；  2、交换容量≥336Gbps；包转发率≥51Mpps；  3、支持STP/RSTP/MSTP环网技术；  4、支持基于L2/L3/L4的ACL流识别与过滤安全机制；  5、支持对组播、广播、未知单播报文的抑制功能；  6、支持ICMPv6、DHCPv6、ACLv6、IPv6 Telnet等IPv6协议；  7、支持通过管理平台、手机对交换机进行远程控制和状态查看、系统拓扑展示及管理、远程升级和重启(提供具有CNAS或CMA标识第三方机构的检测报告复印件并加盖投标人公章)；  8、支持通过管理平对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，包括网线连接、光纤连接、无线连接(提供具有CNAS或CMA标识第三方机构的检测报告复印件并加盖投标人公章)；  9、支持通过管理平台展示链路详情、包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警(提供具有CNAS或CMA标识第三方机构的检测报告复印件并加盖投标人公章)；  10、支持通过管理平台、手机在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息(提供具有CNAS或CMA标识第三方机构的检测报告复印件并加盖投标人公章)；  11、支持通过管理平台、手机在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容(提供具有CNAS或CMA标识第三方机构的检测报告复印件并加盖投标人公章)； | 台 | 1 |
| 9 | 汇聚交换机 | 1、设备提供10/100/1000Mbps PoE电口≥24个，10/100/1000Mbps 电口≥2个，1G SFP光口≥2个；  2、交换容量≥56Gbps；包转发率≥41Mpps；  3、最少两个端口支持最大功率≥90W，总功率≥375W；  4、IEEE802.3af/ IEEE802.3at//IEEE802.3bt 协议；  5、支持PoE传输供电距离≥250米；  6、当端口对应IPC出现故障时，支持自动检测并对故障端口进行重启(提供具有CNAS或CMA标识第三方机构的检测报告复印件并加盖投标人公章)；  7、单个PoE端口超出最大输出功率时应能自动掉电(提供具有CNAS或CMA标识第三方机构的检测报告复印件并加盖投标人公章)；  8、整机超出额定功率时，应能按端口序号从后往前断电，直至达到额定输出功率范围内(提供具有CNAS或CMA标识第三方机构的检测报告复印件并加盖投标人公章)； | 台 | 1 |
| 10 | 汇聚交换机 | 1、设备提供10/100/1000Mbps自适应PoE电口≥16个，1G SFP光口≥2个；  2、交换容量≥40Gbps；包转发率≥ 29Mbps；  3、整机最大PoE输出功率≥240w；  4、PoE远距离供电：支持通过300米网线进行POE供电；(提供具有CNAS或CMA标识第三方机构的检测报告复印件并加盖投标人公章)；  5、PoE功率管理功能：单个POE端口超出最大输出功率时应能自动断电；(提供具有CNAS或CMA标识第三方机构的检测报告复印件并加盖投标人公章)； | 台 | 2 |
| 11 | 接入交换机 | 1、交换容量≥26Gbps，包转发率≥19Mpps；  2、设备提供10/100/1000Mbps自适应PoE电口≥8个，10/100/1000Mbps自适应上行电口≥1个，1G SFP光口≥1个；  3、整机最大PoE供电功率≥65W；  4、支持250米远距离供电，支持PoE看门狗功能；  5、工作温度：0℃～40℃；雷电防护：共模 4KV； | 台 | 2 |
| 12 | 接入交换机 | 1、交换容量≥12Gbps，包转发率≥8Mpps；  2、设备提供10/100/1000Mbps自适应PoE电口≥4个，10/100/1000Mbps自适应上行电口≥2个；  3、整机最大PoE供电功率≥65W；  4、支持250米远距离供电，支持PoE看门狗功能；  5、工作温度：0℃～40℃；雷电防护：共模 4KV； | 台 | 2 |
| 13 | 光纤收发器 | 1、设备提供10/100/1000Mbps电口≥1个，1G SFP SC光口≥1个；  2、支持单模单纤；  3、最大传输距离不低于20kM；  4、防护等级不低于IP30； | 套 | 8 |
| 14 | 网线 | 1、抗拉、抗扭、耐磨、防水、撕裂绳自剥皮线缆设计特性，减少线缆安装过程中的各种潜在风险；  2、CAT6 传输带宽250MHZ，推荐用于千兆传输；  3、导体采用无氧铜，符合国家标准：GB/T3953，传输衰减小、延时低；  4、阻燃性能符合国家标准：GB/T 18380.22；  5、绿色环保，所用材料均符合RoHS；  6、线缆长度不少于305米/箱； | 箱 | 35 |
| 15 | 电源线 | 国标RVV3\*1.5 | 米 | 5200 |
| 16 | 光纤线 | 8芯室外光纤 | 米 | 8600 |
| 17 | 光纤收发器机箱 | 1、机箱不低于19英寸；  2、支持2U插卡式机箱，≥14槽；支持双电源； | 台 | 1 |
| 18 | 枪机支架 | 外观颜色：白色；承重≥l1.0kg； | 根 | 70 |
| 19 | 光纤终端ODF | 机架式 | 套 | 1 |
| 20 | 光纤熔接盒 | 8进8出 | 套 | 12 |
| 21 | 尾纤 | SC1.5米 | 根 | 160 |
| 22 | 室内机柜交接箱 | 尺寸：300\*600；材质：金属 | 个 | 4 |
| 23 | 室外不锈钢交接箱 | 尺寸：300\*600；材质：不锈钢 | 个 | 4 |
| 24 | PVC管 | 材质：PVC；直径：20管 | 米 | 9500 |
| 25 | 拆装旧设备 | 旧设备含摄像机，汇聚点光纤，厨房、门卫、磅秤等接入局域网等 | 批 | 1 |

**三、商务要求**

（一）供货期限为签订合同后10日内完成。

（二）付款方式：采购人完成验收后，供应商按要求提供增值税普通发票，采购人在15个工作日内一次性全额支付合同价款。

第四章 响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

**采购编号：YYCG[2025]**\*\*\***号**

**“厂区摄像头等相关配件”采购项目**

**询 比 响 应 文 件**

**供应商名称：XXX（盖单位公章）**

**法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX**

**日 期：XXX年XXX月XXX日**

一、报价函

泸州市锦阳保安服务有限公司（采购人名称）：

1.我方全面研究了“厂区摄像头等相关配件”采购项目询比文件（项目编号：YYCG[2025]\*\*\*号），决定参加贵单位组织的本项目询比采购。

2.我方自愿按照询比文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务。

3.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

4.我方同意本询比文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5.我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本1份（□电子文件 / 份），用于询比报价。

6.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与询比报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7.本次询比，我方报价为（保留 0 位小数）： 元（含税 %） ，价格形式为固定单价，报价有效期为询比文件规定的起算之日起90天。

8.服务期限（工期）：合同签订后 10 日历天内完成。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传 真：XXX

日 期：XXX年XXX月XXX日

二、资格证明材料

1、供应商需提供有效期内的营业执照副本、机构代码证副本和税务登记证副本复印件或工商行政管理局核发加载统一社会信用代码的营业执照副本复印件（加盖公章）。

**三、**法定代表人身份证明文件或法定代表人授权书

1.如法定代表人参加的，应提供法定代表人身份证复印件。

2.如授权代表参加的，应提供法定代表人授权书，法定代表人和授权代表的身份证复印件。

3.供应商的法定代表人或其授权代表应按本文件规定的时间和地点准时参加询比，并携带本人身份证原件备查。（电子邮件递交的除外）

2.1附件：法定代表人授权书格式

泸州市锦阳保安服务有限公司（采购人名称）：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX（被授权人姓名、职务）为我方参加“厂区摄像头等相关配件”采购项目（采购编号：YYCG[2025]\*\*\*号）询比采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询比、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：(1) 法定代表人身份证复印件。

（2）代理人身份证复印件

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：

职 务：

被授权人签字：XXX

职 务：XXX

日 期：XXX年XXX月XXX日

## 四、报价一览表

**项目名称：“厂区摄像头等相关配件”采购项目**

**采购编号：YYCG[2025] 号**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **计量 单位** | **工程量** | **单价** | **小计** | **备注** |
| 1 | 高清摄像机 | 台 | 22 |  |  |  |
| 2 | 双光警戒变焦枪型网络摄像机 | 台 | 28 |  |  |  |
| 3 | 网络存储 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 硬盘 | 块 | 8 |  |  |  |
| 5 | 监控平台服务器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 大模型大神算系列 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 显示器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 核心交换机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 汇聚交换机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 汇聚交换机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 11 | 接入交换机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 12 | 接入交换机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 13 | 光纤收发器 | 套 | 8 |  |  |  |
| 14 | 网线 | 箱 | 35 |  |  |  |
| 15 | 电源线 | 米 | 5200 |  |  |  |
| 16 | 光纤线 | 米 | 8600 |  |  |  |
| 17 | 光纤收发器机箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 18 | 枪机支架 | 根 | 70 |  |  |  |
| 19 | 光纤终端ODF | 套 | 1 |  |  |  |
| 20 | 光纤熔接盒 | 套 | 12 |  |  |  |
| 21 | 尾纤 | 根 | 160 |  |  |  |
| 22 | 室内机柜交接箱 | 个 | 4 |  |  |  |
| 23 | 室外不锈钢交接箱 | 个 | 4 |  |  |  |
| 24 | PVC管 | 米 | 9500 |  |  |  |
| 25 | 拆装旧设备 | 批 | 1 |  |  |  |
| 合计（含税 %） | | | | |  |  |

**注：**1.如报价发现有缺、漏、少项等者，均认为报价人也综合考虑报价中。

2、报价保留0位小数。

3、增值税普通发票。

4、本项目价款采用固定单价形式，以上报价为完成全部工作并达到约定交付标准的最终结算价，已涵盖人工、搬运及项目实施全流程所需的所有费用及税费，除合同另有明确约定外不作调整，采购人无需另行支付其他费用。

供应商名称： （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：XXX

五、承诺函

泸州市锦阳保安服务有限公司（采购人名称）：

我公司作为本次询比项目的供应商，根据询比文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力（☑的法人）；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件：无。

二、完全接受和满足本项目询比文件中规定的实质性要求，如对询比文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询比文件有异议的同时又参加询比以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目询比采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日 期：XXX年XXX月XXX日

六、竞标人廉洁自律承诺书

为了有效遏制不公平竞争和违法违规违纪问题的发生，确保竞标工作的公平、公正、公开，根据国家有关法律法规和廉政建设的规定，本竞标人郑重承诺，严格遵守下列行为准则：

一、严格执行《招标投标法》、《采购实施条例》、《反不正当竞争法》等有关法律法规规章政策的规定。

二、按照贵单位采购文件规定的方式进行竞标，不隐瞒本单位资质情况，投标资质符合规定，保证不以其他人名义竞标或者以其他方式弄虚作假，骗取中选或成交。

三、规范本公司的竞标工作，保证做到合法竞标，正当竞争，廉洁经营，本公司保证在竞标工作中不与其他竞标人相互串通报价，损害贵单位的合法权益；不与采购人串通竞标，损害国家利益、社会公共利益或采购人的合法权益。

四、自觉遵守开评标（审）现场工作纪律，不私下接触评审专家，不干扰正常的开评标（审）秩序。

五、不以向采购人或者评标（审）委员会成员行贿的手段谋取中选或成交，不得以任何形式给予贵单位工作人员、中介机构工作人员及其亲属可能影响公平的商业贿赂，包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、暂住费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等。

六、我方自愿将本承诺书作为竞标文件的附件，具有同等的法律效力。

七、我公司承诺：在竞标活动中如有违反廉洁自律的行为，贵单位即可根据国家有关单位的判决裁定等有效文书认定我单位是否违反承诺，也可由贵单位纪检监察人员的调查来认定我单位是否违反承诺，我单位不以任何理由否定贵单位的调查结果。如违反以上承诺，我单位自愿接受按相关规定对我单位进行处理，包括但不限于实施市场禁入，取消中选或成交资格、没收履约保证金、终止合同等，给贵单位造成损失的，予以赔偿。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日 期：XXX年XXX月XXX日

七、供应商基本情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  | | | | | | | | | |
| 注册地址 |  | | | | | 邮政编码 | | |  | |
| 联系方式 | 联系人 |  | | | | 联系电话 | | |  | |
| 传真 |  | | | | 网址 | | |  | |
| 组织结构 |  | | | | | | | | | |
| 法定代表人 | 姓名 | |  | 技术职称 |  | | 联系电话 | | |  |
| 技术负责人 | 姓名 | |  | 技术职称 |  | | 联系电话 | | |  |
| 成立时间 |  | | | 员工总人数： | | | | | | |
| 企业资质等级 |  | | | 其中 | 项目经理 | | |  | | |
| 营业执照号 |  | | | 高级职称人员 | | |  | | |
| 注册资金 |  | | | 中级职称人员 | | |  | | |
| 开户银行 |  | | | 初级职称人员 | | |  | | |
| 账号 |  | | | 技工 | | |  | | |
| 经营范围 |  | | | | | | | | | |
| 备注 |  | | | | | | | | | |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日 期：XXX年XXX月XXX日

八、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **职务** | **姓名** | **职称** | **常住地** | **资格证明（附复印件）** | | | |
| **证书**  **名称** | **级别** | **证号** | **专业** |
| 管理  人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术  人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1.申请人拟派往本项目的主要业务人员应为申请人本单位人员。

2.中选人未经采购人同意，项目主要业务人员名单不得擅自变更。

3.有资格证书的需提供相关证书复印件、注册证书复印件并加盖公章。

4.以上人员证明材料如不实，属于弄虚作假，取消中选资格。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日 期：XXX年XXX月XXX日

**九**、商务、技术、服务要求应答表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **采购文件要求** | **响应文件响应** |
| 1 | 技术、服务要求：  （一）交货地点：江阳区范围内采购人指定地点。  （二）供应商提供的产品应为最新生产的全新的原装正品，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。各项指标符合国家检测标准和出厂标准。  （三）供应商供货时应提供产品完整的相关证书、证件、资料、税票等，进口设备提供原装进口设备的相关凭证（如有），否则视为验收不合格并终止双方合同。  （四）供应商所交产品不符合规定或质量不合格的，由供应商负责在合同约定的交货时间内包换，并承担换货而支付的一切费用。供应商不能调换的，按不能交货处理。  （五）供应商应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料（如有）交付给采购人。供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责在合同约定的交货时间内补齐，否则视为未按约定交货。  （六）验收：由采购人组织人员进行验收，验收标准按国家有关规定质量要求，并对照供应商响应的技术参数进行验收。  （七）供应商提供设备应满足国家和行业相关质量规范、标准和满足新国标要求。参数因等于或优于下表要求，否则投标无效。 |  |
| 2 | 商务要求：  （一）供货期限为签订合同后10日内完成。  （二）付款方式：采购人完成验收后，供应商按要求提供增值税普通发票，采购人在15个工作日内一次性全额支付合同价款。 |  |

注：供应商必须根据询比文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日 期：XXX年XXX月XXX日

**十、供应商产品技术参数表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物（设备）名称 | 磋商文件要求 | 响应产品技术参数（有明确厂商或品牌的产品应注明） |
| 1 | 高清摄像机 | 1、采用不低于800万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；  2、采用AI ISP技术，支持周界防范（绊线入侵，区域入侵）、SMD Plus(人形/车形检测)；  3、支持防补光过曝功能，其支持人脸优先、车牌优先、关闭3种模式;开启人脸优先功能,设备检测到人员后可自动调节补光灯的亮度,人员离开后补光灯恢复;开启车牌优先功能,设备检测到车辆后可自动开启补光灯并调节亮度,车辆离开后补光灯关闭；  4、设备采用4颗（暖光灯）补光，可见光：≥40米；  5、支持超感光功能自动调节，可自动调节画面中人脸、人体目标以及环境景物的亮度、色彩饱和度、对比度、锐度;画面信噪比不小于50dB,色彩饱和度不小于120%(提供国家认可的第三方检测机构出具有CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)；  6、支持畸变矫正功能(LDC),开启畸变矫正功能后,输出图像的几何失真、画面畸变应减小;开启畸变矫正功能,几何失真应小于等于9.2%。(提供国家认可的第三方检测机构出具有CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)；  7、当以下的智能分析行为达到设定的阈值时,可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示;a)绊线入侵;b)区域入侵;设备支持行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件、辅助输出等多种报警触发方式;设备支持设置6组智能周界规则并进行独立布防,每组的布撤防时间可单独设置,目标在布防区域和布防时间段内出现会触发报警,并联动相关操作;可以对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测:支持对智能行为分析目标方向规则进行设置,可设置方向为A-&amp;gt;B、B-&amp;gt;A、A&amp;lt;-&amp;gt;B3种规则;支持灵敏度设置0~10;当小动物、灯光、树叶、气球等非人或机动车目标经过检测区域时,不会触发报警;可对目标大小(像素值)范围进行设置,使设备只对预设大小(像素值)范围内的人员及机动车辆进行检测  8、环境照度不高于0.5lx,设备开启补光灯,镜头上边缘出现遮挡物或环境雾霾粉尘等干扰物时,设备可自动减弱画面模糊现象；  9、在补光光源关闭的情况下:彩色:≤0.0002lx(AGC ON,RJ4S输出,应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块)  黑白:≤0.0001lx(AGC ON,RJ45输出,能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓)；  10、支持内置MIC；支持DC12V/POE两种供电方式；不低于IP67防护等级； |  |
| 2 | 双光警戒变焦枪型网络摄像机 | 1、采用不低于800万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器；  2、最大可输出400万(2688×1520)@25fps；  3、内置高效暖光和红外补光灯，D2255红外监控距离不低于100米，暖光监控距离不低于50米；  4、设备支持自动防闪烁功能,开启该功能后,可以消除闪烁条纹。(提供国家认可的第三方检测机构出具有CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)；  5、支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情；  6、设备角落亮度均匀性（corners）≥85%，四边亮度均匀性（sides）≥90%。(提供国家认可的第三方检测机构出具有CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)；  7、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测；  8、支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁；  9、支持在web界面中设置车牌指定位号匹配规则,当检测到的号牌匹配该规则时,联动报警事件。(提供国家认可的第三方检测机构出具有CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)；  10、设备具有精准搜索功能，开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端；  11、设备支持一键诊断网络工况、运行工况;支持网络抓包、运行日志导出；  12、设备具有≥报警2进2出，≥音频1进1出，支持不小于512GMicroSD卡，内置麦克和扬声器；  13、支持DC12V/POE两种供电方式；  14、不低于IP67防护等级； |  |
| 3 | 网络存储 | 1、采用≥64位多核高性能处理器，1+1冗余电源，≥48盘位，支持≥24TB硬盘，支持硬盘热插拔；  2、≥4个千兆数据网口，≥1个百兆管理网口，支持扩展≥2个千兆数据网口；≥1个HDMI，≥4个USB，≥1个eSATA，≥1个RS232；支持RAID0/1/5/6/10/50/60，SRAID，支持全局热备和局部热备盘；  3、支持≥450路H.264/H.265混合接入，网络带宽≥1024Mbps接入，≥1024Mbps存储，≥1024Mbps转发；  4、可通过ONVIF、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储；支持通过IPSAN、NAS（Samba、FTP、NFS）、视频直存模式访问存储资源；支持iSCSI客户端模式，访问第三方存储资源，增加存储空间，延长存储周期；支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警；可结合硬盘状态、RAID配置、存储模式、网络状态、录像状态等信息，智能诊断用户配置合规性，保障整机可靠运行；可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告警等多种报警事件、图片透传平台；支持关键录像加锁，确保不被循环覆盖；支持N+M集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断；可在客户端界面查看数据重构状态，设备的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失；可将录制的视频图像进行合并， 并支持延迟摄影视频的预览及下载， 支持按照自定义的时间间隔抽帧生成视频；  5、支持硬盘错误灯提示功能，当系统检查到硬盘损坏、坏块太多、读写大量异常或者无法获取硬盘信息等问题，硬盘会被定义为错误盘，通过用户界面硬盘位标识为红色，硬件上硬盘灯也显示为红色长亮；(提供国家认可的第三方检测机构出具有CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)  6、可通过浏览器进行视频浏览、回放和下载；并支持多画面同时段录像同时回放，或不同时段录像同时回放；网络下载录像速度不低于150MB/s；设备可接入双音轨，可同时或分别播放左右音轨； |  |
| 4 | 硬盘 | 1、单盘容量不低于10TB；缓存≥256MB；  2、转速不低于7200RPM；硬盘接口：SATA； |  |
| 5 | 监控平台服务器 | 1、支持对菜单名称、图标、源菜单路径， 打开方式，业务描述进行管理，打开方式包含：内部页签打开，浏览器页签及新窗口打开；(提供国家认可的第三方检测机构出具有CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)；  2、支持与硬件指纹信息绑定的根密钥、工作密钥保护，可自动进行密钥、证书获取、管理与硬件指纹信息的复杂参数配置；  3、支持全数据加密存储，数据库文件只能在本机读取；  4、综合管理平台支持安全数据库数据概览：支持展示安全运行时间、守护数据总数、守护数据内存、守护表总数；支持按周/按月图形化展示新增保护记录数统计情况；支持按周/按月图形化展示数据库加密解密计算次数统计情况。(提供国家认可的第三方检测机构出具有CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)；  5、支持客户端全局水印配置功能，支持配置客户端水印的启用/停用、水印内容、水印方向、水印密度、水印透明度参数。水印内容支持使用姓名、证件号码后6位、人员编号后6位、用户名任意一个或者两个字段组合显示；(提供国家认可的第三方检测机构出具有CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)；  6、支持对 UPS 市电断电/市电恢复报警事件进行管理，并配置报警预案及对应的事件联动动作，并在客户端、APP、管理端事件中心可以查询和处理；  7、支持自定义修改设备通道类型、通道数量；  8、支持设置设备和通道的能力，通道能力包括目标抓拍、主从跟踪、人脸抓拍、人员识别、人数统计、全景画面；  9、支持根据当前系统具备的业务组件， 动态加载车辆信息的业务字段；  10、支持自动加载新增业务组件具备的车辆业务字段；  11、支持对添加/导入的人员头像进行人脸图片质量检测，可返回不合格的照片原因记录； |  |
| 6 | 大模型大神算系列 | 1、≥8盘位，可满配≥16TB硬盘，支持RAID0/1/5/6/10/50/60，支持全局热备盘；  2、≥1路VGA输出，≥4路HDMI输出，支持≥1个4K显示输出,≥4个10/100/1000Mbps自适应以太网口；  3、支持≥128路H.264/H.265混合接入，网络带宽≥512Mbps接入；≥512Mbps存储；≥512Mbps转发；  4、支持≥28个1080P解码显示输出，支持Smart H.265;H.265;Smart H.264;H.264混合解码；  5、支持选配≥8类算法,包含人脸、通用行为分析、视频结构化、穿戴检测，消防通道占用、车辆违停、电瓶车进电梯、岗位行为分析、人员行为分析、人数统计、高空抛物检测、物品监控等，支持展示所有安装的算法及版本，展示算法状态，可对已安装的算法进行手动更新；  6、设备内置≥2颗高性能GPU，单颗GPU算力≥22TOPS（int8），每颗GPU可虚拟成≥4个智能引擎；  7、文搜图：支持一句话检索图片和关联录像，单GPU支持≥16路1080p或400万分辨率图片流分析，并发解析能力≥4张/秒；  8、文本布控：支持一句话生成算法，单GPU支持≥16路1080p或400万分辨率图片流分析，并发解析能力≥4张/秒；  9、支持利用大模型对分析结果进行二次研判；支持去除误报和增补漏报两种模式；经过二次研判的结果均自动打标，包括正报、疑似误报、漏报三种状态，支持人工复核;（提供具备 CNAS 或 CMA 认证的检测机构出具的检测报告复印件）；  10、支持利用大模型进行算法生成以及配置预警功能，输入指定文本可自定义生成算法，可选择通道部署自定义算法模型，实现定时抓图/事件图片分析，相似度达到阈值时及时触发报警，支持联动录像抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC 报警输出、门禁、语音提示以及日志记录;（提供具备 CNAS 或 CMA 认证的检测机构出具的检测报告复印件）；  11、支持以图搜图，支持批量上传 ≥50 张人脸图片，并同时对≥ 10 张目标人脸进行相似图片搜索；支持智能关联可信度高的人脸图片进行二次检索，将关联的人脸和人体的以图搜图的结果同时显示;（提供具备 CNAS 或 CMA 认证的检测机构出具的检测报告复印件）；  12、支持联动录像，抓图，日志，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，门禁，语音播报，声光报警联动； |  |
| 7 | 显示器 | 1、采用液晶面板，LED背光源，满足7\*24小时连续工作；  2、屏幕尺寸≥43寸，不低于1080P高清显示；  3、支持HDMI、VGA、AUDIO、USB多种信号输入；  4、支持旋钮按键、红外遥控双重控制；  5、内置高性能电源设计，能耗低，静音；  6、支持自动消除残影功能，保护液晶屏的长期使用； |  |
| 8 | 核心交换机 | 1、设备提供10/100/1000BASE-T电口≥24个，100M/1000Mbps SFP光口≥4个；  2、交换容量≥336Gbps；包转发率≥51Mpps；  3、支持STP/RSTP/MSTP环网技术；  4、支持基于L2/L3/L4的ACL流识别与过滤安全机制；  5、支持对组播、广播、未知单播报文的抑制功能；  6、支持ICMPv6、DHCPv6、ACLv6、IPv6 Telnet等IPv6协议；  7、支持通过管理平台、手机对交换机进行远程控制和状态查看、系统拓扑展示及管理、远程升级和重启(提供具有CNAS或CMA标识第三方机构的检测报告复印件并加盖投标人公章)；  8、支持通过管理平对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，包括网线连接、光纤连接、无线连接(提供具有CNAS或CMA标识第三方机构的检测报告复印件并加盖投标人公章)；  9、支持通过管理平台展示链路详情、包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警(提供具有CNAS或CMA标识第三方机构的检测报告复印件并加盖投标人公章)；  10、支持通过管理平台、手机在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息(提供具有CNAS或CMA标识第三方机构的检测报告复印件并加盖投标人公章)；  11、支持通过管理平台、手机在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容(提供具有CNAS或CMA标识第三方机构的检测报告复印件并加盖投标人公章)； |  |
| 9 | 汇聚交换机 | 1、设备提供10/100/1000Mbps PoE电口≥24个，10/100/1000Mbps 电口≥2个，1G SFP光口≥2个；  2、交换容量≥56Gbps；包转发率≥41Mpps；  3、最少两个端口支持最大功率≥90W，总功率≥375W；  4、IEEE802.3af/ IEEE802.3at//IEEE802.3bt 协议；  5、支持PoE传输供电距离≥250米；  6、当端口对应IPC出现故障时，支持自动检测并对故障端口进行重启(提供具有CNAS或CMA标识第三方机构的检测报告复印件并加盖投标人公章)；  7、单个PoE端口超出最大输出功率时应能自动掉电(提供具有CNAS或CMA标识第三方机构的检测报告复印件并加盖投标人公章)；  8、整机超出额定功率时，应能按端口序号从后往前断电，直至达到额定输出功率范围内(提供具有CNAS或CMA标识第三方机构的检测报告复印件并加盖投标人公章)； |  |
| 10 | 汇聚交换机 | 1、设备提供10/100/1000Mbps自适应PoE电口≥16个，1G SFP光口≥2个；  2、交换容量≥40Gbps；包转发率≥ 29Mbps；  3、整机最大PoE输出功率≥240w；  4、PoE远距离供电：支持通过300米网线进行POE供电；(提供具有CNAS或CMA标识第三方机构的检测报告复印件并加盖投标人公章)；  5、PoE功率管理功能：单个POE端口超出最大输出功率时应能自动断电；(提供具有CNAS或CMA标识第三方机构的检测报告复印件并加盖投标人公章)； |  |
| 11 | 接入交换机 | 1、交换容量≥26Gbps，包转发率≥19Mpps；  2、设备提供10/100/1000Mbps自适应PoE电口≥8个，10/100/1000Mbps自适应上行电口≥1个，1G SFP光口≥1个；  3、整机最大PoE供电功率≥65W；  4、支持250米远距离供电，支持PoE看门狗功能；  5、工作温度：0℃～40℃；雷电防护：共模 4KV； |  |
| 12 | 接入交换机 | 1、交换容量≥12Gbps，包转发率≥8Mpps；  2、设备提供10/100/1000Mbps自适应PoE电口≥4个，10/100/1000Mbps自适应上行电口≥2个；  3、整机最大PoE供电功率≥65W；  4、支持250米远距离供电，支持PoE看门狗功能；  5、工作温度：0℃～40℃；雷电防护：共模 4KV； |  |
| 13 | 光纤收发器 | 1、设备提供10/100/1000Mbps电口≥1个，1G SFP SC光口≥1个；  2、支持单模单纤；  3、最大传输距离不低于20kM；  4、防护等级不低于IP30； |  |
| 14 | 网线 | 1、抗拉、抗扭、耐磨、防水、撕裂绳自剥皮线缆设计特性，减少线缆安装过程中的各种潜在风险；  2、CAT6 传输带宽250MHZ，推荐用于千兆传输；  3、导体采用无氧铜，符合国家标准：GB/T3953，传输衰减小、延时低；  4、阻燃性能符合国家标准：GB/T 18380.22；  5、绿色环保，所用材料均符合RoHS；  6、线缆长度不少于305米/箱； |  |
| 15 | 电源线 | 国标RVV3\*1.5 |  |
| 16 | 光纤线 | 8芯室外光纤 |  |
| 17 | 光纤收发器机箱 | 1、机箱不低于19英寸；  2、支持2U插卡式机箱，≥14槽；支持双电源； |  |
| 18 | 枪机支架 | 外观颜色：白色；承重≥l1.0kg； |  |
| 19 | 光纤终端ODF | 机架式 |  |
| 20 | 光纤熔接盒 | 8进8出 |  |
| 21 | 尾纤 | SC1.5米 |  |
| 22 | 室内机柜交接箱 | 尺寸：300\*600；材质：金属 |  |
| 23 | 室外不锈钢交接箱 | 尺寸：300\*600；材质：不锈钢 |  |
| 24 | PVC管 | 材质：PVC；直径：20管 |  |
| 25 | 拆装旧设备 | 旧设备含摄像机，汇聚点光纤，厨房、门卫、磅秤等接入局域网等 |  |

注：1. 供应商必须把磋商项目的全部技术参数列入此表。

2．按照磋商项目技术要求的顺序对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其成交资格。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXX

日 期：XXX

十一、类似业绩表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **年份** | **用户名称** | **项目名称** | **完成时间** | **合同金额** | **是否通过验收** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.提供2023年9月1日至今已完成的类似项目业绩。

2.供应商（仅限于供应商自己的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日 期：XXX年XXX月XXX日

十二、服务方案（格式自拟）

包含：1.项目进度计划；2.质量保障措施；3.安装调试；4.信息安全；5.售后服方案等。

第五章 保证金退还申请书（如有）

致： （采购人）

我公司参加了贵单位 （项目名称/项目编号）的询比，同时按询比文件的规定交纳了人民币 （大写） （小写） 的询比保证金。现询比工作已经结束，按照询比文件的规定，特向贵单位申请退还本项目的询比保证金。

开户名称：

银行账号：

开户行：

如果提供的账号信息有误或因账户信息变更未及时通知，一切后果均由本单位自行负责。

供应商名称（盖单位公章）：

联系人：

联系电话：

日期： 年 月 日

注：1.如采购人要求递交询比保证金的，本申请书用于供应商申请退还询比保证金（银行保函形式提交的除外）。

2.此附表[由供应商填写后签字盖章](mailto:由供应商填写申请书打印签字盖章扫描后发送至lzxingyang@163.com)，可同响应文件一起单独递交。

3.保证金退还时间：询比结果公示期后，采购人收到申请书后及询比保证金交款凭证才会办理退还询比保证金手续，否则不予办理。

4.联系电话：0830- XX 联系人： XX

第六章 评审方法

询比小组在评审过程中，应当按规定履行职责和义务，不得违法评审、违反评审工作纪律。

**一、询比程序**

1.供应商签到并递交响应文件。供应商的法定代表人或其授权代表应按本文件规定的时间和地点准时参加询比，并携带本人身份证原件备查。（电子邮件递交的除外）

2.密封性检查。

3.在监督人员监督下，开启询比响应文件，宣读各供应商的报价，并做好相关记录。

3.资格性和符合性审查。

3.1 资格性检查。询比小组应依据法律法规和询比文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加询比的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备询比资格。资格性审查结束后，没有通过资格审查的供应商，询比小组应当在资格审查表中说明原因。

3.2 符合性检查。询比小组应依据询比文件规定的实质性要求，对符合资格的响应文件进行有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定参加询比的供应商名单。

3.3 采购人宣布未通过资格性和符合性审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过审查的原因。

3.5 通过资格性和符合性审查的供应商不足3家的，终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

5.询比小组按照询比文件的规定对资格性和符合性审查通过的供应商进行低于成本评审，认定为低于成本报价的供应商，作废标处理。

6.比较与评价。由询比小组采用综合评分法对有效供应商进行综合评分，具体要求详见本章综合评分部分。

7.推荐成交候选供应商。询比小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3家以上成交候选供应商，并编写询比报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，由采购人选择成交供应商。

8.询比小组复核。询比小组评分汇总结束后，询比小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、低于成本评审未通过的、供应商资格审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

9.编写询比报告。询比小组推荐成交候选供应商后，应出具询比报告。询比报告应当包括以下主要内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（2）响应文件开启日期和地点；

（3）获取询比文件的供应商名单和询比小组成员名单；

（4）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件审查情况、询比情况、报价情况等；

（5）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

询比报告应当由询比小组全体人员签字认可。询比小组成员对询比报告有异议的，询比小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对询比报告有异议的询比小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由询比小组书面记录相关情况。询比小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意询比报告。

10.询比异议处理规则。在询比过程中，询比小组成员对响应文件是否符合询比文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背询比文件规定。有不同意见的询比小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者询比文件规定的，应当在询比报告中予以反映。

11.发布成交结果公告后发出成交通知书。

12.成交供应商领取成交通知书后签订合同。

**二、评审标准**

1.熟悉和理解询比文件。询比小组正式评审前，应当对询比文件进行熟悉和理解，内容主要包括询比文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、询比办法和评审标准、合同主要条款等。

2.报价中的算术错误修正方法。

响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果小写、大写金额和单价、总价金额出现明显文字错误，应当按照澄清、说明或者更正程序先纠正错误后，再行修正，不得不经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.询比小组在询比过程中，不得改变询比文件所确定的商务、技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

4.询比小组资格性审查过程中，其成员对供应商资格是否符合规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理。

5.询比小组在符合性审查过程中，对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

需要供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误等作出必要的澄清、说明或者更正的，应当以书面形式（须由询比小组会全体成员签字）作出，并给予供应商必要的反馈时间。

供应商的澄清、说明或者更正材料应当采用书面形式，并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。

6.出现下列情形之一的，终止询比采购活动：

6.1 因情况变化，不再符合规定的询比采购方式适用情形的；

6.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

6.3 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

**三、综合评分**

1.本次综合评分的因素详见综合评分明细表。

2.除价格因素外，询比小组成员应当根据自身专业情况独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分。技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素由抽取的技术方面询比小组成员独立评分。财务状况及其他经济类评分因素由抽取的经济方面询比小组成员独立评分。采购合同主要条款及其他政策合同类的评分因素由抽取的法律方面询比小组成员独立评分。采购人代表原则上对技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素独立评分。价格及其他不能明确区分的评分因素由询比小组成员共同评分。

3.综合评分明细表

3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

3.2 综合评分明细表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分  因素 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| 1 | 报价45% | 45分 | 1、满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价分为满分。  2、其他投标人的价格分别统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价÷投标报价)×45×100%。 |  |
| 2 | 类似业绩15% | 15分 | 每提供一个2023年9月1日至今已完成的类似项目业绩，得5分，本项满分15分。  注：1.以上业绩需提供业绩证明材料，包括：合同复印件、合同验收合格证明（或用户单位书面证明），提供复印件并加盖公章。  2.类似业绩是指监控或摄像设备供货及安装业绩。 |  |
| 3 | 实施方案40% | 40分 | 根据投标人提供实施方案，包含：  1.项目进度计划；  2.质量保障措施；  3.安装调试；  4.信息安全；  5.售后服方案。  以上内容应科学合理，描述分析准确符合项目要求，每项方案根据全面性和操作性进行评分，优得8分，良得5分，差得2分，每项方案最高得8分,缺项的，该缺项不得分。本项满分40分。 |  |

**注：得分结果保留两位小数。**

**四、评审纪律**

1．询比小组在采购活动过程中，应当按规定履行职责和义务，不得违法评审、违反评审工作纪律。

2．评审过程在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响询比过程和结果。

3．询比小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

4．询比小组成员应当遵守下列工作纪律：

4.1遵行本项目询比文件关于回避的规定。

4.2评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得违反规定撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

4.3在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因履行法律法规规定的义务外，不得向外界透露评审内容。

4.4服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

4.5遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第七章 采购合同（草案）

XXXX合同

甲方：

乙方：

年 月 日

XXXX合同

甲方：

法定代表人：

联系人：

联系电话：

联系地址：

乙方：

法定代表人：

联系人：

联系电话：

联系地址：

根据中华人民共和国相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等合作、互惠互利的原则，就 事宜，经友好协商，达成如下协议。

一、项目清单及合同金额

1.项目名称： 项目。

2.具体内容：

（品种过多，可以后附清单表，明确约定后附货物清单）

3.合同金额：人民币 （含税，税率 ）元(大写： 元整)，若遇国家税率调整，该合同金额作相应增减。

二、交货时间、安装地点及交付方式

1.合同期限/交货时间：合同签订后 日内完成供货，如需安装调试的，应完成安装调试。如因甲方原因导致不能交货的，交货期限顺延。

2.安装/服务地点：江阳区范围内甲方指定地点。

3.交付方式：免费送货上门，如需安装调试的，应安装、调试到能正常使用。

4.货物的损毁灭失风险自乙方将货物运至甲方指定地点并安装调试完成（如有）后转移给甲方。

三、支付方式及时间

3.1付款方式银行转账，账户信息如下：

户名：

开户行：

银行账号：

3.2付款时间：

□经甲方验收合格，乙方提供等额票据后 （□增值税普通发票□增值税专用发票），甲方在15个工作日内一次性支付合同价款的97%（即 元）给乙方，预留3%（即 元）作为质保金，在质保期满后无息支付给乙方。

□其他约定：

3.3履约保证金（若有）

方应在收到 向 方账户支付 元 作为履约保证金，该履约保证金在 方履行完合同所载义务后15个工作日无息返还至 方合同所载账户。

四、甲、乙双方权利义务

4.1甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度，费用由甲方自行负担。

4.2乙方提供的产品为最新生产的全新的原装正品，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。各项指标符合国家检测标准和出厂标准。乙方供货时提供产品完整的相关证书、证件、资料、税票等，进口设备提供原装进口设备的相关凭证（如有），否则视为验收不合格并终止双方合同。

4.3乙方所交产品不符合规定或质量不合格的，由乙方负责在合同约定的交货时间内包换，并承担换货而支付的一切费用和本合同约定的违约金。乙方不能调换的，按不能交货处理。

4.4乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料（如有）交付给甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责在合同约定的交货时间内补齐，否则视为未按合同约定交货。

4.5甲方按国家相关标准自行组织有关专业人员验收。

4.5.1验收标准：按国家有关规定质量要求和技术指标进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

4.5.2验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

4.5.3产品质量抽样验收合格，双方签署质量验收报告。

4.6甲方应自乙方履行完合同义务之日起10个工作日内组织验收，甲方无故逾期不进行验收工作的，视同验收合格。

4.7其他验收标准：

**五、合同解除、变更、终止条款：**

5.1如出现下列任意情形，相对方均有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。

5.1.1. 方（付费方）未按约定支付预付款，经催告后20天仍未支付的。

5.1.2 方（提供服务/货物方）未按约定时间提供服务/货物，经催告履行20天仍未履行的。

5.1.3任意一方书面或其他方式明示不履行合同约定的。

5.2合同任意一方对约定事项需进行变更的，应双方友好协商，形成书面变更协议。

5.3合同约定义务双方均已经履行完毕，就所有权利义务事宜无遗留问题，合同终止。

**六、不可抗力**

6.1因规划调整、政策调整、不可抗力等原因导致本合同提前解除的，双方互不承担违约责任。双方就合同结算后10日内， 方应无息退还 方履约保证金。

**七、廉洁条款**

7.1双方均应严格遵守我国相关法律法规规定，特别是禁止商业贿赂的有关规定，恪守商业道德，共同营造合法公平公正的交易环境任意一方不得为了获取与相对方的合作及合作的利益，向相对方工作人员及其关联人员给予任何物质或精神上的直接或间接的不正当利益，包括但不限于直接或间接赠送礼金、物品、有价证券或采取其他变相手段提供现金、支票、信用卡礼品、样品或其他商品、娱乐票券、会员卡、购物卡、货币或货物形式的回扣、回佣、就业或置业、商家付款的旅游、宴请及个人服务等。

**八、违约责任**

8.1 违反金钱履行义务违约责任：适用 □ 不适用□

8.1.1若 方逾期支付费用，应向 方（另一方）以补偿应支付费用利息，利息额按 %的年利率计算，期间从逾期次日至拖欠费用结清之日。

8.2违反其他约定义务违约责任：适用 □ 不适用□

8.2.1若任意一方违反合同约定其他义务，应按合同金额的10%（或者按 元/次）向相对方支付违约金，违约方支付违约金后应继续履行合同。

8.3 上述违约金不足以弥补相对方损失的，违约方应补足。

8.4违约金先从 方（对方）履约保证金扣除，扣除后不足合同金额10%的， 方（对方）应补足履约保证金。

**九、保密条款**

9.1任意一方对相对方提供的合作事项资料负有保密义务，除了合作事项开展必须向己方单位高管、公司职工以及关联会计、律师事务所等中介单位提供外，不得向任何第三方扩散、转让。如发生上述情况，违约方应承担违约责任。

**十、通知送达**

本合同所载联系方式，是甲乙双方往来文件送达地址，也是产生纠纷后司法文书送达地址。如任何一方通讯地址发生变更，应于变更前15日内通知另一方，否则视为未变更。

十一、争议解决

11.1甲乙双方因履行合同产生纠纷，应友好协商解决，如协商不成，按第 条方式解决。

（1）向泸州仲裁委仲裁裁决。

（2）向 所在地法院诉讼解决。

11.2采取仲裁/诉讼方式解决争议的，违约方还应承担由此给相对方造成的一切经济损失，包括但不限于仲裁费、诉讼费、律师费、公告费、鉴定费等。

**十二、其他约定**

12.1甲乙双方就本合同事宜形成的附件、会议纪要等均是合同不可分割部分，对双方均有约束力。出现矛盾冲突的，以时间在后的为准。

12.2合同未尽事宜，甲乙双方另行协商并签署补充协议。

12.3本合同一式 份，甲方执 份，乙方持 份。均具有同等的法律效力。

12.4本协议自双方法定代表签章并加盖公章（捺印）之日起生效。

（以下无正文）

（本页为签署页）

甲方（签章/签字捺印）：

乙方（签章/签字捺印）：