# 2025年度建筑材料开放式框架协议补遗书

各潜在供应商:

建筑材料采购项目补遗如下：

采购征集文件“第一章三款采购内容”相关内容更正如下：

采购内容：包括但不限于商品砼、沥青、碎石、波纹管、钢筋、绿化苗木、路沿石、预拌砂浆、砌块砖等建筑类相关材料。近期拟采购清单增加2项，如下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 暂定 工程量 |
| 预拌砂浆 | 湿拌地面砂浆 | M10 | m3 | 1 |
| 湿拌地面砂浆 | M15 | m3 | 150 |
| 湿拌地面砂浆 | M20 | m3 | 50 |
| 湿拌砌筑砂浆 | M5 | m3 | 130 |
| 湿拌砌筑耐火砂浆 | M5 | m3 | 5 |
| 湿拌砌筑砂浆 | M7.5 | m3 | 20 |
| 湿拌砌筑砂浆 | M10 | m3 | 10 |
| 湿拌砌筑砂浆 | M15 | m3 | 1 |
| 湿拌砌筑砂浆 | M20 | m3 | 1 |
| 湿拌抹灰砂浆 | M5 | m3 | 10 |
| 湿拌抹灰砂浆 | M10 | m3 | 1 |
| 湿拌抹灰砂浆 | M15 | m3 | 180 |
| 湿拌抹灰防水砂浆 | M15 | m3 | 60 |
| 湿拌抹灰砂浆 | M20 | m3 | 50 |
| 湿拌抹灰防水砂浆 | M20 | m3 | 50 |
| 砌块砖 | 烧结多孔砖(MU5) | 240\*195\*115mm | 千匹 | 60 |
| 烧结多孔砖(MU5) | 200\*95\*115mm | 千匹 | 10 |
| 烧结空心砖(MU5) | 240\*195\*115mm | 千匹 | 25 |
| 实心砖(标砖)MU15 | 240\*115\*53mm | 千匹 | 150 |
| 实心砖(大配砖)MU1O | 195\*115\*53mm | 千匹 | 30 |
| 耐火砖 | 240\*115\*53mm | 千匹 | 4 |

特此补遗，其余内容不变。

附件：预拌砂浆、砌块砖报价单

采购人：泸州盛江国诚供应链管理有限公司

2025年8月22日

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年度建筑材料开放式框架协议采购 预拌砂浆类报价单 | | | | | | |
|
| 报价单位（盖章）： 联系方式： 报价日期： 年 月 日 单位：元 | | | | | | |
| 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 （暂定） | 单价 （不含税） | 总价 （不含税） | 备注 |
| 湿拌地面砂浆 | M10 | m3 | 1 |  |  |  |
| 湿拌地面砂浆 | M15 | m3 | 150 |  |  |  |
| 湿拌地面砂浆 | M20 | m3 | 50 |  |  |  |
| 湿拌砌筑砂浆 | M5 | m3 | 130 |  |  |  |
| 湿拌砌筑耐火砂浆 | M5 | m3 | 5 |  |  |  |
| 湿拌砌筑砂浆 | M7.5 | m3 | 20 |  |  |  |
| 湿拌砌筑砂浆 | M10 | m3 | 10 |  |  |  |
| 湿拌砌筑砂浆 | M15 | m3 | 1 |  |  |  |
| 湿拌砌筑砂浆 | M20 | m3 | 1 |  |  |  |
| 湿拌抹灰砂浆 | M5 | m3 | 10 |  |  |  |
| 湿拌抹灰砂浆 | M10 | m3 | 1 |  |  |  |
| 湿拌抹灰砂浆 | M15 | m3 | 180 |  |  |  |
| 湿拌抹灰防水砂浆 | M15 | m3 | 60 |  |  | 含5%防水剂 |
| 湿拌抹灰砂浆 | M20 | m3 | 50 |  |  |  |
| 湿拌抹灰防水砂浆 | M20 | m3 | 50 |  |  | 含5%防水剂 |
| 合计（不含税）： 元（大写： ），税率 。 | | | | | | |

### 注：

1.供应商仅对能供应的建材产品逐项报价，对于无法供应的建材品类不报价；

2.所有报价自提交之日起15天内有效，有效期届满后，报价自动失效。

3.所报价格是交货地的验收价格，本项目的合同为全费用固定单价合同。报价包括但不限于各项材料采购费、加工、制作费、包装费、装卸费、仓储费、运输费及移交前成品半成品保护措施费、综合费、损耗、合理利润、税金及本合同实施过程中的保险、检测费等全部费用（如发现有缺、漏、少项等者，均认为供应商也综合考虑报价中）。

附件2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年度建筑材料开放式框架协议采购 砌块砖类报价单 | | | | | | |
|
| 报价单位（盖章）： 联系方式： 报价日期： 年 月 日 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 （暂定） | 单价 （不含税） | 总价 （不含税） | 备注 |
| 烧结多孔砖(MU5) | 240\*195\*115mm | 千匹 | 60 |  |  |  |
| 烧结多孔砖(MU5) | 200\*95\*115mm | 千匹 | 10 |  |  |  |
| 烧结空心砖(MU5) | 240\*195\*115mm | 千匹 | 25 |  |  |  |
| 实心砖(标砖)MU15 | 240\*115\*53mm | 千匹 | 150 |  |  |  |
| 实心砖(大配砖)MU1O | 195\*115\*53mm | 千匹 | 30 |  |  |  |
| 耐火砖 | 240\*115\*53mm | 千匹 | 4 |  |  |  |
| 合计（不含税）： 元（大写： ），税率 。 | | | | | | |

### 注：

1.供应商仅对能供应的建材产品逐项报价，对于无法供应的建材品类不报价；

2.所有报价自提交之日起15天内有效，有效期届满后，报价自动失效。

3.所报价格是交货地的验收价格，本项目的合同为全费用固定单价合同。报价包括但不限于各项材料采购费、加工、制作费、包装费、装卸费、仓储费、运输费及移交前成品半成品保护措施费、综合费、损耗、合理利润、税金及本合同实施过程中的保险、检测费等全部费用（如发现有缺、漏、少项等者，均认为供应商也综合考虑报价中）。